




Extraer los ficheros.



Abrir la carpeta donde se ubica el fichero .ovf



E iniciar el proceso de importación:



Una vez implementada se deberá cambiar el tipo de interfaz a adaptador puxente:

